Требования к макетам для шелкотрафаретной печати:

1. Мы принимаем макеты со следующими разрешениями: \*.cdr (версии от 15, \*.ai (версии от CS4), \*.eps (версии от CS4). Для шелкотрафаретной печати принимаются **только макеты с векторными элементами**. Растровые изображения и эффекты (тени, прозрачность и т.п.), градиентные заливки в макете недопустимы.
2. При шелкотрафаретной печати все элементы в макете представляются **в цветовой гамме по шкале Pantone**. В шелкографии не используется раскладка цветов в CMYK.
3. **Минимальная толщина линий при шелкотрафаретной печати – 0,3 мм (или 0,85 пт)**. Более тонкие линии при этом методе печати воспроизвести невозможно, их нужно или удалить при подготовке макета, или привести к указанному значению.
4. Системные шрифты типа Times New Roman, Arial и т.п. **использовать не рекомендуется**. Нежелательно также использовать шрифты размером менее 5 пт (не менее 6-7 пт при «выворотке»). Высота шрифта с засечками не должна быть меньше 8 пт. Рекомендуем пользоваться альтернативными шрифтами в соответствии с минимальными размерами, приведенными выше.
5. Используемые в макете **шрифты нужно перевести в кривые** или приложить к макету. Обязательно проверьте информацию перед тем, как макет будет отправлен в печать! Вносить изменения в текст, который переведен в кривые, очень сложно.
6. Если макет содержит идущие «на вылет» элементы или элементы, касающиеся обрезного края (в т.ч. фон), они должны **входить в обрез не меньше чем на 3 мм** с каждой стороны. Допустим, при печати визитки 90/50 мм с фоном фон в макете — 96/56 мм.
7. Не располагайте значимые элементы и информационную часть публикации (адреса, телефоны, текст) ближе 4 мм от края с каждой стороны, т.к. расположенные ближе элементы в готовом изделии могут быть зарезаны.
8. Элементы макета для шелкографии не должны быть расположены на расстоянии менее 0,1 мм друг к другу.