**Требования к макетам для цифровой печати:**

1. При создании макета используйте только цветовой режим CMYK.
2. Растровые изображения должны иметь разрешение

для CMYK 300dpi

для Grayscale 600dpi

для Monochrome 1200dpi

Все эффекты должны быть отрастрированы в CMYK 300dpi.

1. Не используйте в макете пантоны. Цифровые принтеры не печатают пантонами.
2. Для подбора цвета Вы можете заказать пробный оттиск.

Минимальный процент для одного цвета не менее 15

Минимальный размер шрифта — 6 пт.

Минимальный размер шрифта по CMYK — 8 пт.

1. Шрифты должны быть переведены в кривые.
2. Для насыщенного черного цвета используйте следующее процентное соотношение цветов: Cyan - 80, Magenta - 70, Yellow - 70, K — 100.

**К производству принимаются макеты созданные в следующих программах:**

Corel Draw (до 13 версии) - формат CDR, EPS

Adobe Illustrator (до версии CS4) - формат AI, EPS, PDF

Adobe InDesign (до версии CS4) - формат EPS, INDD

Adobe Photoshop (до версии Cs4) - формат TIFF, PSD

(макеты в других программах принимаются только

после согласования с отделом дизайна или менеджером)